询价内容及要求
     
一、项目概况
为保障本中心科技项目《面向测绘质检的软件集成管理及质量信息分析应用系统》顺利实施，确保该科技项目高质量圆满完成。现拟询价采购一家具有软件开发能力的服务商作为项目技术支撑单位，负责项目相关系统功能开发。本项目采用询价采购用于确定成交人，成交后双方再行约定相关具体要求。
2、 技术和服务要求
1.服务商所提供的技术服务应满足下述要求，系统开发能够保证实现各功能模块（成交服务商提供的技术服务不满足本条款要求的，采购人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由成交供应商负责。）：
	1.1测绘质检软件综合管理模块：基于“一入口+N模块”集成化架构，实现常用质检软件的集中管理、快速调用和统一监控。
 	1.1.1智能软件检测：具备注册表自动扫描、常用测绘软件兼容识别（ArcGIS系列、DasViewer、南方CASS、数据库质检软件等）、自定义扫描规则（文件路径、注册表键值、可执行文件特征等多维度识别）等功能。
1.1.2软件仓库管理：具备已安装软件列表展示（软件名称、版本、安装路径、安装日期等）、软件分类管理（按适配产品类型或功能定位分类）、运行状态监控（实时显示运行状态、监控资源占用）等功能。
1.1.3快速启动中心：具备软件一键启动、快捷键操作、启动参数配置（预设启动参数和工作环境）等功能。
1.2测绘质检信息智能分析模块：支持质检信息数据的结构化存储、多维度分析、智能化预警、辅助性决策等功能。
1.2.1质量信息结构化建库与管理：具备质量检查记录上传、格式转换、存储与规范化管理等功能，对错漏类型、错漏级别等信息进行标准化处理。
1.2.2多维度统计分析：具备按项目批次、成果类型、地市区域、作业单位等多要素自动统计与分析功能，可动态生成统计报表与分析图表，直观呈现成果质量优劣分析、高频问题类型及质量变化趋势等。
1.2.3智能化汇总筛选：具备用户自定义筛选条件、多维度组合查询等功能，可快速定位特定区域、特定单位或特定成果类型的质量问题集中点。
1.2.4质检预警与风险提示：具备基于历史数据挖掘的预警标签建立功能，当某类问题出现频次异常升高或普遍存在时，自动打标提醒，提示重点质量问题。
1.2.5质检反馈意见智能生成：具备依据预设规则自动生成质检反馈意见单功能。
1.3测绘质检报告智能输出模块：融合自然语言处理技术，构建集信息自动抽取、模板自适应匹配、内容智能生成、人机协同编辑于一体的质检报告智能输出系统。
1.3.1项目基本信息智能抽取：具备面向技术文档类非结构化文本的语义解析功能，实现项目名称、承担单位、测区概况、主要质量问题等关键信息的自动识别与结构化提取。
1.3.2报告模板库和质检参数信息库构建：支持标准报告模板库和质检参数信息库存储管理，支持根据成果类型自适应匹配报告模板并自动关联质量检查元素与评价内容。
1.3.3报告内容智能生成与可视化协同编辑：支持质检报告核心章节自动化生成，提供用户友好交互界面和可视化呈现，支持在线修改、编辑和确认。
2.验收和支付（验收前，中标人须提供完整的技术资料（如有），包括产品中文说明书、中文用户手册及其他相关文件资料）：
2.1项目实施完成后，系统开发整体各项指标满足询价技术要求，采购人将同成交人按合同规定有关条款进行逐一验证，不满足采购人的使用，采购人将不予验收通过。
[bookmark: _GoBack]2.2成交人按照采购人要求开具正式发票。成交人分节点供货验收，项目中期验收和终验合格后，按50%比例分两期支付货款。
3.售后服务要求：
3.1质保期：质保期1年，自验收合格后起算；质保期内，须按合同条款提供免费服务。
3.2服务的响应时间：成交人应提供7×24小时的技术服务，在接到采购人故障通知后应在4小时内作出电话响应，在24小时内给予解决方案并视情况委派专业技术人员到达现场(费用由成交人承担)进行服务。
3.3质保期结束后，中标人还应在4小时内响应用户的技术服务要求，服务费用将由用户根据市场情况做出决定。
3、 报价清单
货币单位：元/人民币
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	我单位所提供的技术开发服务能够满足下述技术和服务要求，能够实现贵单位对系统各功能模块的需求：
一、技术要求
1.测绘质检软件综合管理模块：基于“一入口+N模块”集成化架构，实现常用质检软件的集中管理、快速调用和统一监控。智能软件检测支持注册表自动扫描、常用软件兼容识别及自定义扫描规则；软件仓库管理支持软件列表展示、分类管理及运行状态监控；快速启动中心支持一键启动、快捷键操作及启动参数配置。
2.测绘质检信息智能分析模块：支持质检信息的结构化存储、多维度分析、智能化预警和辅助决策，具备记录上传、格式转换与标准化处理功能，可按项目批次、成果类型、区域、单位等要素自动统计并生成图表，支持自定义条件组合查询，并能基于历史数据自动预警、依据规则生成质检反馈意见单。
3.测绘质检报告智能输出模块：融合自然语言处理技术，构建集信息自动抽取、模板自适应匹配、内容智能生成、人机协同编辑于一体的质检报告智能输出系统，实现项目基本信息自动识别提取、报告模板与质检参数信息存储管理及成果类型自适应匹配、报告核心章节自动化生成与在线协同编辑等功能。
二、服务要求：
1.质保期：质保期1年，自验收合格后起算；质保期内，须按合同条款提供免费服务。
2.服务的响应时间：成交人应提供7×24小时的技术服务，在接到采购人故障通知后应在4小时内作出电话响应，在24小时内给予解决方案并视情况委派专业技术人员到达现场(费用由成交人承担)进行服务。
3.质保期结束后，中标人还应在4小时内响应用户的技术服务要求，服务费用将由用户根据市场情况做出决定。
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